Fonctionnement du système d’implant cochléaire décrit par la marque Neurelec.

Le système d’implant cochléaire est composé d’un processeur de son placé derrière l’oreille et d’un implant fixé chirurgicalement sous la peau au dessus du pavillon de l’oreille.
Il permet l’insertion d’un réseau d’électrodes dans la cochlée (la trajectoire passe derrière le tympan à proximité des os de l’oreille (le marteau, l’enclume et l’étrier).
Le réseau d’électrodes fait une longueur d’entre 16 et 30 mm. La cochlée fait la taille d’un dé à coudre.
Les sons sont captés par le microphone du processeur. Ils sont ensuite numérisés et traités par le processeur.
Les informations codées par le processeur sont envoyées à l’implant via l’antenne qui est située sur le crâne à proximité du pavillon de l’oreille. La transmission est électro-magnétique. 
L’implant transforme les informations codées en signaux électriques et les envoie aux électrodes.
Chaque électrode correspond à une bande de fréquence du signal sonore (son aigu ou grave), et va délivrer des impulsions électriques au nerf auditif comme le feraient les cellules ciliées.
Le nerf auditif transmet ces informations jusqu’au cerveau.
Le cerveau interprète ces signaux en sons. 
Et on perçoit le son.